Наши разработки для ВМФ.

	

	Тренажер систем управления
"Яхта"


Начиная с конца 50-х годов СКТБ выполняло многочисленные заказы Министерства обороны для военно-морского флота. Были разработаны тренажёры-имитаторы “Шторм”, “Волна”, “Парус”, “Прилив”, “Яхта”, “Изделие”, “Лотос” и др. Тренажёры имитировали работу пультов и систем управления кораблей ВМФ – главной энергетической установки, систем управления и защиты реактора, системы управления движением корабля, навигационного и гидроакустического комплексов и ряда других общекорабельных систем.

Функционирование этих технических систем нередко сочеталось с контролем состояния, психофизиологической оценкой и оценкой профессиональной деятельности специалистов различного профиля - операторов систем управления, водолазов - глубоководников, боевых пловцов.

Комплекс “Прибой” регистрировал биопотенциалы головного мозга и обеспечивал их автоматический анализ. Комплексы “Парус” и “Волна” имитировали психофизиологические условия деятельности человека-оператора по управлению кораблём в длительных экспериментах. Одновременно исследовались характеристики надёжности и эффективности оператора, анализировалась динамика управления. С помощью комплекса “Прилив” по показателям умственной работоспособности изучались память и степень утомления вахтенных операторов. 

Значительный объём работ был выполнен предприятием для обеспечения исследований и контроля состояния водолазов, как в экспериментальных, так и в реальных условиях погружения.
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	Комплекс медицинских обследований
"Тахотонометр"


Ещё в конце 60-х годов по заказу ВМФ был разработан оригинальный для того времени прибор “Тахотонометр” - для контроля состояния подводников путём измерения температуры тела, артериального давления, времени ответной реакции, частоты пульса с распечаткой результатов на специальной карточке. (Заложенные в прибор многие принципиальные методические и технические решения были затем использованы при разработке систем профилактического медицинского контроля). Схожие задачи по исследованию водолазов выполнял более совершенный комплекс “Трезубец”, регистрировавший электрокардиограмму в 12 отведениях, биопотенциалы головного мозга по 4 каналам, температуру тела, частоту дыхания. 

Проведение НИР “Привычка” в 70-80 годы позволило исследователям выбрать оптимальные физиологические показатели и их параметры, отработать методики для изучения состояния водолазов при погружении на большие глубины. Результатом работы явилось создание комплекса “Приворот”. Одна часть комплекса была предназначена для оперативного медицинского контроля испытателя в камере высокого давления (до 50 кГс/см²) с искусственной газовой средой и обеспечивала обследование сердечно - сосудистой, дыхательной, нервной систем, регистрацию температуры тела и актограммы сна. Другая часть позволяла изучать психофизиологические характеристики человека при проведении эксперимента.

Комплекс “Дельфин” был предназначен для обеспечения на борту аварийно - спасательного средства контроля состояния пострадавших при морских катастрофах. При этом проводился оперативный медицинский контроль 12 человек по частоте сердечных сокращений (ЧСС) и температуре с поочередной индикацией данных. Также обеспечивался углублённый контроль 8 человек с одновременной индикацией для одного человека всех параметров (ЧСС с выводом сигнала ЭКГ на стандартный электрокардиограф; величины и знака изменения температуры).
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	Психофизиологический комплекс
"Синапс"


В СКТБ был разработан и поставлен заказчику ряд комплексов для проверки психофизиологического состояния испытателей и экипажей подводных лодок (“Эмоция”, “Рефлекс”, “Синапс”). В этих устройствах основу составляли классические и общепринятые методики: зрительно-моторная реакция в различных вариантах (ЗМР простая, сложная, с выбором), критическая частота слияния световых мельканий (КЧСМ), реакция на движущийся объект (РДО), динамометрия (ДМ), теппинг-тест. В разные комплексы дополнительно включались методики: “закон силы раздражителя” на свет и звук (ЗС), тремор (ТР), различные варианты слежения за объектом и др.

Обязательным элементом в работе этих устройств была статистическая обработка получаемых результатов согласно заданным алгоритмам с вычислением 10-20 статистических параметров по каждому физиологическому показателю. На основании этих данных оценивалась психофизиологическое состояние личного состава и его готовность к выполнению ответственных профессиональных задач.

Для оценки двигательной активности членов экипажей в зоне отдыха подводных лодок был создан комплекс “Трек”, обеспечивавший контроль частоты пульса по ЭКГ при выполнении физической нагрузки на тренажёрах – велоэргометре и беговой дорожке. На специальных пультах имитировалось движение “велосипедиста” по кругу (при двух тренажёрах имитировалось соревнование двоих) с измерением и индикацией пути, времени прохождения кругов, пути в целом и т.д. Схожие показатели фиксировались и на беговой дорожке с одного человека. На объекты ВМФ и судостроительные предприятия было поставлено 22 комплекта аппаратуры “Трек” различных модификаций.

В конце 80-х годов для проведения исследований в объекте на базе НИИ ГМТ был разработан комплекс МАК в составе: аппаратуры оперативного контроля “Альфа-10”, комплекса углублённых исследований “Гамма-3”, психофизиологического комплекса “Синапс” и оригинального тренажёра “Сирена” (для изучения под водой физического и физиологического состояния боевых пловцов).

Работы по морской тематике велись с участием в качестве медицинских соисполнителей сотрудников НИИ гигиены морского транспорта (ныне НИИ ПММ), Военно-медицинской академии, в/ч 27177-В, ЛЭБ (г. Ломоносов).

